WINDSOR PROPELLER COMPANY

MALÉ SPALOVACÍ / ELEKTRO VRTULE
5.5x4.5 in - 14x11
MASTER AIRSCREW 

VRTULE PRO MODELY LETADEL 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Návod a upozornění

1.  Před použitím odstraňte přelisky podél okrajů vrtule seškrábnutím kapesním nožem.

2.  Podle doporučení výrobce motoru vyberte správnou velikost vrtule.
3.  Pomocí vhodného šroubu s podložkou nainstalujte vrtuli správným směrem  pomocí a                                          pevně utáhněte. Po každém letu vždy překontrolujte.

4.  Motor startujte pomocí pružiny nebo elektrického startéru, seřizujte motor vždy zezadu.

5.  Nepouštějte diváky blíže než 60 cm ze stran a čelně od rotující vrtule.

6.  Používejte ochranné brýle a ochranu rukou při práci s modelářskými motory. V prostoru točící se vrtule nesmí být žádné předměty, které by mohla rotující vrtule zasáhnout.
7.  Chcete-li zastavit motor, zastavte dodávku paliva nebo jiným způsobem podle pokynů výrobce. V žádném případě nezastavujte vrtuli rukou nebo jiným předmětem.

8.  Po každém letu vrtuli zkontrolujte. Žádnou vrtuli mající rýhy, škrábance nebo jiné viditelné vady nikdy neopravujte ani jakýmkoli způsobem neupravujte, ale vrtuli vyměňte za novou.

9.  Maximální dovolené otáčky pro plastové vrtule Master Airscrew se vypočítají podle vzorce:  165 000 : průměrem vrtule v palcích. Např.  165 000 : 9 inch  =  max. 18 333 ot.

10.  Tip: Pokud je to nutné, pro zvýšení viditelnosti rotující vrtule můžeme její konce opatřit barevným nátěrem.
POZOR:
TOČÍCÍ SE VRTULE MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD A POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ.
Windsor Propeller Company, Inc.

P.O. Box 250

Rancho Cordova, CA 95741-0250 USA

Přeložil: OwlCastle - http://www.wwii-rcmodely.mypage.cz/  

                                    http://www.airwar-rc.huu.cz/
