              Bedienungsanleitung  RC - Elektronik - Schalter
Übersicht:

RC- Elektronik- Schalter zum Anschluss an einen freien Kanal ihres Empfängers.
Steuern Sie elektronische Geräte mittels ihres Senders.

Hohe Strombelastbarkeit, kleine Bauform und unterschiedliche Einstellungen machen eine

vielfältige  Nutzung möglich.
Technische Daten:

Arbeitet mit den meisten Fernsteuersystemen.

Strombelastbarkeit: max.10A max. 30Volt.

Gewicht: 7 gr.

Flexible Failsafe – Einstellung:
Fortsetzen, anhalten, letzte Einstellung, AN/AUS wechselnd

Maße:

Länge: 28 mm ( m. Jumper 36 mm )

Breite: 13 mm

Dicke: 5 mm

Kabellängen: Empfängerkabel: 205 mm,  Anschlusskabel: 100 mm
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Anschlussart 2: für 2 oder mehr Akkus.

Bei dieser Anschlussart müssen die Minusleitungen verbunden werden ( gemeinsamer Masseanschluss ) ansonsten arbeitet die Elektronik des RC – Schalters nicht.

Fail Safe Einstellungen:
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Letzte Einstellung          Schalter aus                  Schalter ein             Ein / Aus wechselnd
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