Manuál programovací karty Turnigy

Děkujeme vám za zakoupení programovací karty pro střídavé elektronické regulátory otáček motorů (ESC). S touto kartou můžete snadno nastavit programovatelnou hodnotu vašeho regulátoru. Můžete zapomenout na zdlouhavé a složité programování pomocí páky plynu a pípání. Nyní stačí zapomenout na složité vrtání a program metodu s pákou vašeho vysílače. Tato programovací karta má přátelské uživatelské rozhraní a je tak malá, že si ji můžete kdykoli dát do kapsy před každým létáním.

Vlastnosti:

Rozměry: 92mm x 52mm x 6mm

Váha: 26 g

Přední panel:

Použitím tlačítek ▲▼  "nahoru / dolů" zvolte položku, kterou chcete programovat,          použitím tlačítek ◄► "vlevo / vpravo" vyberte jednotlivou zvolenou položku 

1. Brzda - Brake: Je-li zvoleno ON (zapnuta), motor se při stažení páky plynu do nulové               polohy okamžitě zastaví
2. Typ baterie: Jedou z možností si zvolíme mezi použitým typem baterie, 

 buď Li-xx nebo Ni-xx

3. Cut Off type - způsob odpojení baterie při snížení jejího napětí : Je-li zvoleno "Soft-Cut " , bude regulátor postupně snižovat výkon motoru. Bude-li navoleno "Cut-Off ", regulátor okamžitě při poklesu napětí baterie vypne motor.

4. Cut Off Voltage - nastavení velikosti vypínacího napětí na článku:
• Pro Li-xx baterie (Li-ion nebo Li-pol) se počet článků baterie načte automaticky. 
Nízké (Low) 2,6V           Střední (Middle) 2,85V            Vysoké (High) 3,1V 
Například: 3S Li-Pol  pro Střední je: 2,85 x 3 = 8,55V
• Pro Ni-xx baterie (NiCd nebo NiMH)

 Nízké (Low) 0%           Střední (Middle) 45%            Vysoké (High) 60% 

z počátečního napětí baterie při zapnutí.
(0% znamená, že je funkce vypnuta)
Například: 10 článková plně nabitá NiMH baterie má napětí: 1,44 x 10 = 14,4V

Je-li zvolena "Middle" (Střední- Medium) hodnota, je vypínací napětí baterie: 14,4 x 45% = 6.5V

5. Start Mode - nastavení rozběhu motoru: 

* Velmi měkký start /Very soft/ -  poskytuje pomalý rozběh 1,5 sek. od rozběhu až do plných otáček a má za cíl chránit citlivá zařízení podle okamžitého zatížení. Toto nastavení je doporučeno buď pro model s pevnou vrtulí vybavený převodovkou a nebo vrtulníky.
* Měkký rozběh /Soft / - umožňuje počáteční pomalý 1 sekundový rozběh od rozběhu až do plných otáček. Toto nastavení je doporučeno buď pro model s pevnou vrtulí vybavený převodovkou a nebo vrtulníky.
* Zrychlený start / Normal/ - poskytuje rychlý start s lineární reakcí motoru. Toto nastavení je doporučeno pro model s pevnou vrtulí na přímý pohon. 

6. Timming mode - nastavení časování:
* Automatické (Middle) – regulátor si automaticky určí optimální časování motoru 
* Nízká (Low 7-22°)  -  nastavení pro většinu 2 pólových motorů
* Vysoká (High 22-30°)  -  nastavení pro motory s 6 a více póly 


7. Music/LiPo Cells - Hudba / Li-Po články:
Kombinace svitu 4 LED diod /A,B,C,D/ má více významů pro další programování regulátoru. 
• Některé regulátory, například "Pentium-60A" nabízí 16 melodií z 16ti možných států, které lze při spouštění přehrát. Ty se dají pomocí kombinace 4LED navolit. (Viz tabulka 1 na následující straně)
• U některých regulátorů, například "Pentium-90A-HV"se pomocí kombinace těchto 4 LED nastavuje počet článků lithiové baterie.  (Viz tabulka 2 v následující straně)

Programování:
A) Pokud používáte regulátor s napájením vestaveným BECem:
1. Odpojte regulátor od zdroje (baterie)
2. U běžných regulátorů s vestavěným BECem (podporující 2-6 článkové baterie Lipo), prosím odpojte káblík BECu regulátoru (třívodičový) od vašeho přijímače a připojte jej k programovací kartě do pravého horního rohu označeného "BEC". 
3. Připojte pohonnou /hlavní/ baterii k regulátoru
4. LED diody na programovací kartě budou zobrazovat aktuální naprogramované hodnoty regulátoru
POZNÁMKA:  Posloupnost kroku 1,2 a 3 nelze změnit! Programovací karta by nepracovala správně! 

B) Pokud používáte regulátor bez vestavěného BECu 
Pokud je regulátor označen "BEC OPTO", to znamená, že tento regulátor nemá vestavěný BEC, takže je nutné používat ještě další akumulátor (4.8-6V) k napájení programovací karty, a obvykle používaného k napájení přijímače - mít takový akumulátor je dobrá volba. 
Navíc - ne každý regulátor použínající vyššího napětí (podporujících 5-12 článků Lipo) má vestavěný vlastní BEC
1. Odpojte regulátor od zdroje (baterie)
2. Odpojte káblík BECu regulátoru (třívodičový) od vašeho přijímače a připojte jej k programovací kartě do pravého horního rohu označeného "BEC".

U regulátorů na vyšší napětí , má-li vlastní datový kabel (trojice velmi krátkých drátů vedle vodičů BECu)  odpojte kabel BECu  regulátoru od přijímače a potom připojte datový kabel k programovací kartě do pravého horního rohu označeného "BEC

3. Připojte baterii přijímače (4.8-6V) k programovací kartě do pravého horního rohu označeného "Batt" 
4. Připojte hlavní /pohonnou/ baterii k regulátoru 
5. LED diody na programovací kartě budou zobrazovat aktuální naprogramované hodnoty regulátoru
POZNÁMKA:  Posloupnost kroku 1,2,3 a 4 nelze změnit! Programovací karta by nepracovala správně!
Přeložil :  OwlCastle
více na : http://www.wwii-rcmodely.mypage.cz/
